我们的问题：

1有重复帧问题，接收端收到的帧头是一样的，需要加打印时间戳发送时间和系统时间，真序号，需解决重复帧发送。更新程序后还未验证成功，还是有重复帧发送。

解决方法需麻烦吕老师搭建一个测试环境，连接相机采集到图像后，使用客户端接收视频数据，根据打印出来的send日志，处理成采集到一帧发送一帧的模式。

2脱靶量跳动问题，吕老师让通视通过让段标志位置零判断是否输出，后测试标志位退出跟踪以后显示状态是跟踪模式。更新程序后测试未复现，发现跟踪状态在跟踪重捕的时候也会出现跳变，希望吕老师能在这个判断逻辑上面重新处理一下。