20250111的问题今日复测如下：

昨日发现程序网络tcp传输一段时间后内存和cpu占比增高，图传开始卡顿，8g内存会使用完程序killed，显控接收指令延迟，接收端和发送端需要本地烤机一下。

今日烤机450旧版本显控软件上午9点开始接收于晚上9点未发现卡顿，450显控新版本下午7点到晚上9点45偶发卡顿，内存未明显增加。450显控端在长时间烤机过程中三次以上切换视频源出现闪退卡死，联系刘工明天一起再查看一下。

波门双击回弹，点击无反应，鼠标拖拽波门正常。

今日测试过程中450显控旧版本未复现，450显控新版本可以复现。

图传闪屏，时间戳时间不对b码解的不正确，今日复测车一时统有时间信息（时间未与北京时间同步），后需李哥协助赵工fpga查看一下车2时统。