1出现脱靶量跳动太大，发送速度慢，波门回弹无法一次选中目标。

2图像延迟发送，明天先排查一下链路。

3目前相机下电，跟踪器不下电，重新给相机上电以后，采集的图像会分屏，然后导致跟踪框位置框选位置不对。